Underleverantörsintyg – Trä och träbaserade material

Intyget avser komponent/produkt:

|  |
| --- |
| ***Klicka här och ange produktuppgifter.*** |

2.1      Obligatoriska materialkrav

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1     SVHC/ECHA:s kandidatförteckning | | | |
| Inga kemiska ämnen upptagna på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen får förekomma i halter över 0.1 vikt%, se <https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>    Med 0,1 vikt% avses de kemiska produkter och varor som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten (dvs varje individuell del av en vara), ej 0,1% av en sammansatt möbel, se[**https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-och-varor**](https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-och-varor) | | | |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

### 2.1.2 Trä och träbaserade material

|  |
| --- |
| **2.1.2.1 Träråvarans ursprung** |
| Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor. Med acceptabla källor menas:  1. Har legal ägande/nyttjanderätt.  2. Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och  välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt.  3. Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.  4. Följer CITES bestämmelser *(gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida).* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

|  |
| --- |
| 2.1.2.2 Formaldehyd i träbaserade plana skivor |
| MDF- och HDF-skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser får inte emittera mer formaldehyd än motsvarande 65%\* av det gränsvärde som gör att det kan klassificeras som E1 enligt EN 13986 eller likvärdigt\*\*\*\*.  Övriga träbaserade plana skivor\*\* (spånskivor, träfiberskivor), OSB-skivor, plywood och skivor av massivt trä\*\*\* som innehåller formaldehydbaserade tillsatser får inte emittera mer formaldehyd än motsvarande 50%\* av E1 enligt EN 13986 eller likvärdigt\*\*\*\* |

*\*Tidigare krav motsvarande E1 godkänns under en övergångsperiod fram till 2024-01-01*

*\*\* Kravet gäller inte formpressade detaljer.*

*\*\*\* För vissa typer av skivor (t.ex. limfog) kan hänvisning ske till SDS för det lim som använts vid tillverkning av skivan.*

*\*\*\*\* Mätmetoder kan utgöras av t.ex. provning enligt kammarmetod (EN 717-1), gasanalysmetod (EN 717-2) eller perforatormetod (EN 120).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav?  Ange aktuellt gränsvärde. | E1\* | 65% | 50% | Ej relevant |

*\*Tidigare krav motsvarande E1 godkänns under en övergångsperiod fram till 2024-01-01*

**Härmed intygas att den komponent/produkt som intyget avser uppfyller ovan angivna krav enligt Möbelfaktas kravspecifikation per datum nedan.**

**Leverantör**: Klicka och ange

**Ort**: Klicka och ange

**Datum**: Klicka och ange.

**Signatur**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Namnförtydligande**: Klicka och ange.