Underleverantörsintyg – Konstläder

Intyget avser komponent/produkt:

|  |
| --- |
| ***Klicka här och ange produktuppgifter.*** |

2.1      Obligatoriska materialkrav

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1     SVHC/ECHA:s kandidatförteckning | | | |
| Inga kemiska ämnen upptagna på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen får förekomma i halter över 0.1 vikt%, se <https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>    Med 0,1 vikt% avses de kemiska produkter och varor som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten (dvs varje individuell del av en vara), ej 0,1% av en sammansatt möbel, se[**https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-och-varor**](https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-och-varor) | | | |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

**2.1.4 Plast och gummi**

|  |
| --- |
| Detta avsnitt inkluderar plastdelar, gummidelar, stoppningsmaterial som innehåller plast (t ex cellplast eller polyuretanskum), vävplast, konstläder och plastbeläggning på textil, skinn och läder.    **Vävplast/konstläder märkt med Oeko-Tex 100 produktklass I, II uppfyller samtliga krav med undantag för 2.1.4.3 PVC som måste verifieras separat (Förekomst av PVC framgår av intyget)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.4.1        Flamskyddsmedel i plast/gummi** | |
| Nedan flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,1 vikt% uppmätt värde per plast/gummi. Detta krav gäller inte ingående elektronik (t.ex. elmotorer och elkablar). Små plastdelar < 100 g (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kravet. | |
| Polybromerade bifenyler (PBBs) | CAS-nr: 59536-65-1 |
| Oktabromdifenyleter (oktaBDE) | CAS-nr: 32536-52-0 |
| Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) | CAS-nr: 126-72-7 |
| Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) | CAS-nr: 545-55-1 |
| Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) | CAS-nr: 115-96-8 |
| Tris(1,3-dichloroisopropyl) fosfat (TDCPP) | CAS-nr: 13674-87-8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

|  |
| --- |
| **2.1.4.2 Mjukgörare/ftalater i plast/gummi** |
| Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H340, H350, H360 ska inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde max uppgår till 0,1 vikt% per substans och detalj. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.4.2 Mjukgörare/ftalater i plast/gummi** | | | |
| För skolmiljö gäller att dokumentation för ingående plast/gummi ska finnas som styrker att ftalater/mjukgörare nedan inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde max uppgår till 0,1 vikt% per substans och detalj. Små plastdelar < 100 g (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kravet.   * DNOP (CAS-nr: 117-84-0) * DIDP (CAS-nr: 68515-49-1) * DINP (CAS-nr: 68515-48-0) | | | |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | | Ja | Nej | Ej relevant |

|  |
| --- |
| **2.1.4.3 PVC** |
| Ingående plastdetaljer, inklusive vävplast/konstläder, inte innehåller PVC. Detta krav gäller inte för elektriska komponenter (t.ex. elkablar), sjukhusväv/urinväv eller vävplast/konstläder på möbler avsedda för vårdmiljö där regelbunden spritning krävs. Små plastdelar <100 g (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kravet. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

|  |
| --- |
| **2.1.4.4 Pigment i plast/gummi** |
| Pigment eller tillsatser baserade på arsenik, bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj. Små plastdelar <100 g (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kravet. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

|  |
| --- |
| **2.1.4.5 Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i plast/gummi** |
| Ingående plast/gummi, inklusive vävplast/konstläder inte har aktiv tillsats av, eller innehåller kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Uppmätt värde per detalj får inte överskrida 0,01 vikt%. Små plastdelar <100 g (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kravet. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uppfyller produkten ovan angivna krav? | Ja | Nej | Ej relevant |

**Härmed intygas att den komponent/produkt som intyget avser uppfyller ovan angivna krav enligt Möbelfaktas kravspecifikation per datum nedan.**

**Leverantör**: Klicka och ange

**Ort**: Klicka och ange

**Datum**: Klicka och ange.

**Signatur**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Namnförtydligande**: Klicka och ange.